コンテンツにスキップ

# キーによるセットアップ

I.S.P-320に本体のキー操作で設定を行う手順と、設定可能な項目のリストを示します。

## 1. 概要

I.S.P設定のうち、一部を本体のキー操作によって行うことができます。
これらの設定は、ホストからも行うことができます。

## 2. 機能の呼び出し

いずれかの手順で呼び出します。

### 2.1. セットアップモードで起動

### 2.2. ページ表示画面から遷移

## 3. 操作方法

- `FUNC`：項目移動
- `DATA`：値変更
- `PROG`長押し：決定してセットアップモードを抜ける

## 4. 設定項目説明

### 4.1. Ser：シリアル番号

表示例 `Ser:DXXXXXXXX`

製品のシリアル番号です。お問い合わせの際は内容と合わせてご連絡ください。 （設定項目ではありません）

### 4.2. Rev：リビジョン番号

表示例 `Rev:0000XXXX`

ファームウェアのRev番号です。お問い合わせの際は内容と合わせてご連絡ください。
（設定項目ではありません）

Note

製品のソフトウエアバージョンは、電源投入時オープニング表示にて表示されます。
お問い合わせの際は内容と合わせてご連絡ください。

### 4.3. 設定

イレースON/OFF
  書込み前にイレースするかどうか。 表示例 `Erase ON [Y]N`
ベリファイON/OFF
  書込み後にベリファイするかどうか。 表示例 `Verify Mode[Y]N`
リセットモード
  書込み後のリセットピンの出力 表示例 `Reset Mode [Z]L`
ターゲット通信レート
  ターゲットデバイスとの通信速度 表示例 `COM rate F[A]H`
液晶コントラスト
  I.S.P本体液晶のコントラスト 表示例 `Dispray 6`

### 4.4. AD：電圧表示

表示例 `AD[XXX:XXX:XXX]`

メンテナンス用のモニタ値を、AD値で表示します。
通常、ユーザが参照する場面はありません。
（設定項目ではありません）

2025-07-23