コンテンツにスキップ

# MSPM0特有の事項

ターゲットデバイスがテキサス・インスツルメンツ製MSPM0ファミリの場合の事項を記載します。

## 1. ターゲットインタフェース

選択可能なインタフェースは以下の通りです。

# | 表示名 | 説明
--- | --- | ---
1 | SWD | Serial Wire Debug

ターゲットインタフェースとは

## 2. 連続書込について

順番 | 項目名 | 表示名例
--- | --- | ---
1 | MAIN | `MSPM0L1306`
2 | NONMAIN | `MSPM0L1306 #C`

連続書込みは”MAIN”→”NONMAIN”の順に行われます。

連続書込みに関する一般的な事項は連続書込をご参照ください。

## 3. ホストでの設定項目

設定項目はありません。

### 3.1. I.S.Pの仕様

- 書き込みの前には、イレースが行われます。
- MAINの書き込みではMAIN全体をイレースします。NONMAINの書き込みではNONMAIN全体をイレースします。

2025-07-23