コンテンツにスキップ

# セルフテスト機能

I.S.P本体に搭載のメモリや液晶の動作を確認する手順を説明します。

## 1. 手順

- `FUNC`と`PROG`スイッチを同時に押したままで電源スイッチを`OFF`から`ON`にします。
- `TEST Mode`（セルフテスト）画面が表示されます。
- ここから、`MemTest`（メモリテスト）と`LCDTest`（LCDテスト）を開始できます。
- 通常のページ表示画面に戻る場合は、電源を再投入してください。

## 2. メモリテスト

I.S.P本体に搭載のメモリの動作を確認します。

メモリは消去されます

動作確認の過程で、全てのデータは消去されます。

### 2.1. 手順

- セルフテスト画面で`PROG`を約1秒間押します。`MEMORY TEST`画面が表示されます。

- 終了するまで待機してください。表示は、通常`ERASE ALL 0`→`WRITE TEST 1`→`ERASE ALL 1`→`WRITE TEST 2`→`ERASE ALL 2`の順で遷移し、終了すると`Prease Restart!`、`Complete!!`が表示されます。

- 終了後に再起動すると、ページ表示画面に戻ります。

異常終了の場合

当社にお問い合わせください。

- メモリ異常の場合は、販売店または当社にご相談ください。

## 3. LCDテスト

I.S.P本体に搭載の液晶画面（LCD）の動作を確認します。

- セルフテスト画面で`DATA`を押します。市松模様が表示されます。

- 終了するまで待機してください。終了すると`Press any key.`が表示されます。

- 終了後にいずれかの`FUNC`、`DATA`、`PROG`いずれかのキーを操作すると、セルフテスト画面に戻ります。

## 4. 関連項目

画面遷移

2025-06-06