コンテンツにスキップ

# 空き領域の扱い

I.S.P-320での書込みで未使用領域を`00h`または`FFh`の値とみなす設定について説明します。

適用範囲

未使用領域の設定は、ホストに記憶されます。 この設定を行って以降、ホストから本体にユーザーデータを転送する際は、未使用領域の設定が適用されます。 本体に既に転送済のデータには影響はありません。

## 1. 設定方法

ホストプログラム→`Setup`→`Unused Byte Data`から`FFh`、`00h`を選択してください。 設定値は画面右下のメッセージに表示されます。

自動で選択が切り替わる場面

STM8シリーズを選択した場合、自動的に未使用領域が`00h`に設定されます。 同様に、ML610Q、ML620Qシリーズを選択した場合、自動的に未使用領域がFFhに設定されます。

未使用領域を`00h`にした場合の注意

- I.S.Pデータのサイズは常にROM最大値になります（STM8シリーズは除く）。
- セキュリティ設定、IDコード等が意図せずに設定される可能性があります。（RX等）
  ご使用の開発環境（コンパイラ等）で出力されるユーザーファイルにセキュリティ設定等の領域に対して正しいデータが有る事をご確認ください。

## 2. 関連項目

サムの算出

2025-07-23