コンテンツにスキップ

# VP ベリファイ実行

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"VP"（ベリファイ実行）コマンドについて説明します。
I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページを選択し、ターゲットデバイスとのベリファイを開始します。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #VP<ページ番号><CR>

ページ番号
  2桁(dec)。`00`～`20`（I.S.P本体FROM）、`21`～`30`（SDカード）

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### ベリファイ開始成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #VP<ページ番号><CR>

#### ベリファイ開始失敗

書込み進行中などの場合

    #NG<CR>

指定したページにデータがない場合

    #ERR<CR>

### 2.3. 応答2

いずれかが返ります。

#### ベリファイ完了

    #END<CR>

#### ベリファイ失敗

    #ERR<CR>

応答2がない場合

ベリファイ開始に失敗している場合、応答2はありません。

## 関連項目

I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページの選択は、本体正面の`DATA`または`FUNC`+`DATA`でも行うことができます。 こちらのファイル選択の項をご覧ください。

本体キーでベリファイを開始する

2025-07-23