コンテンツにスキップ

# 仕様概要

主な仕様について説明します。

## 1. ターゲットデバイス

項目 | 仕様
--- | ---
ターゲットデバイス | I.S.Pシリーズ対応品種表に記載
書込形態 | オンボードプログラミング
書込方法 | スルー書込み オフライン書込み
ターゲットインタフェース | 調歩同期（非同期） クロック同期 他（詳細は接続表に記載）
SCIインタフェースレベル | TTLレベル、RS-232Cレベル自動選択（Vccによる）
ターゲット電圧レベル | 2～5V自動選択（Vccによる）
ターゲット接続 | 専用書込み用ケーブルまたは推奨する接続（詳細は接続表に記載）

ターゲットデバイスとは

## 2. ユーザーデータ

項目 | 仕様
--- | ---
本体保持可能I.S.Pデータ数 | 20個（合計16MBまで）
SD保持可能I.S.Pデータ数 | 10個
対応データフォーマット | モトローラSフォーマット インテルHEXフォーマット
データ記憶回数 | 100,000回（最小）

ユーザーデータとは

## 3. ホストプログラム動作環境

項目 | 仕様
--- | ---
対応OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit
PCインタフェース | USB（コマンド非公開）

ホストプログラムとは

## 4. その他仕様

項目 | 仕様
--- | ---
リモートインタフェース | RS-232C準拠（コマンドまたはスイッチ ）
表示内容 | ターゲットデバイス名 ユーザーファイル名 チェックサム ターゲットインタフェース種類 エラーコード 等
電源 | USB アルカリ単3電池×2 ACアダプタ（DC5V1A）
外形 | 67mm × 112mm × 28mm
重量 | 約200g
使用温度・湿度 | 0～40℃　　20％～85％（結露無き事）
保存温度・湿度 | 0～50℃　　10％～90％（結露無き事）

ユーザーファイルとは

## 5. 使用可能SDカード

I.S.PのSDカードアクセスは、一般的なSDカードおよびSDHCカードに対応しています。 市販のSDカードについては動作確認の上ご利用ください。

（参考情報）以下で動作を確認しました。

# | メーカー | 型名 | 容量[GB]
--- | --- | --- | ---
0 | Transcend | TS2GSDC | 2
1 | GREEN HOUSE | GH-SDC-CUA8 | 8
2 | ARCHISS | AS-016GSD-SU1 | 16
3 | I-O DATA | SDH-UT16GR | 16
4 | Verdatim | SDHC16GJVB3 | 16
5 | PRINCETON | RPSDU-32G | 32
6 | KIOXIA | KSDB-A032G | 32
7 | SanDisk | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32

2025-08-06