コンテンツにスキップ

# 機器の接続

I.S.P-320の周辺の機器との接続を説明します。

付属しない機器

USBケーブルは、付属していません。ミニUSB　B（5pin）をご用意ください。 リモートピンジャックは、付属していません。リモートコマンドやリモートスイッチをご利用の場合ご用意ください。

電位を統一してください

PC及びI.S.P-320とターゲットシステム間の電位が一致するよう接続を行ってください。 装置間に電位差が発生し予期せぬ装置の故障や、永久破壊、火災に至ることがあります。

## 1. PCとの接続

スルー書込及びユーザーデータの転送の時はPCとの接続が必要です。

## 2. ターゲットデバイスとの接続

ターゲットデバイスとの接続は接続表をご参照ください。 接続表でのターゲットデバイスの表示名は、I.S.Pシリーズ対応品種表をご参照ください。

### 2.1. ターゲットインタフェース周辺の回路

ターゲットインタフェースとは

### 2.2. 関連項目

接続表とI.S.Pシリーズ対応品種表

## 3. SDカード

書込みログを取得する場合に必要です。 また、I.S.P-320は、SDカードに保持したI.S.Pデータを書き込むことができます。

### 3.1. 関連項目

SDカードファイル
ログ

2025-07-23