コンテンツにスキップ

# 複数領域の扱い

ターゲットデバイスが複数の領域を持つ場合の、I.S.P-320の動作について説明します。

## 1. 動作の説明

一部のターゲットデバイスは、フラッシュライターで書き込むべきメモリを複数搭載しています。
例として、RAはコードフラッシュとデータフラッシュを持っています。
I.S.P-320は、これら別領域をコードフラッシュは`R7FA6M4xF`、データフラッシュは`R7FA6M4xx #A`、オプション設定領域は`R7FA6M4xx #C`など、別の"デバイス"として扱います。

ユーザーファイルが複数の領域にまたがっている場合は、ホストプログラムのdividerツールで分割してください。

Out of Area

複数領域にまたがるデータをI.S.Pに転送仕様としたときや、スルー書込みを開始しようとしたときなど、このダイアログが表示されます。
この場合、ホストプログラムのdividerツールでユーザーファイルを分割する必要があります。

I.S.Pでは、分割したファイルを連続したページに保持することにより、一度の書込み開始処理で続けて書き込むことができます。

## 2. 関連項目

ディバイダ（divider）
連続書込み

2025-07-23