コンテンツにスキップ

# P ページ選択

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"P"（ページ選択）コマンドについて説明します。
I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページを選択し、本体に表示させます。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #P<ページ番号>[オプションパラメータ]<CR>

ページ番号
  2桁(dec)。`00`～`20`（I.S.P本体FROM）、`21`～`30`（SDカード）
オプションパラメータ
  オプションパラメータを参照のこと

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### 選択成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #P<ページ番号>[オプションパラメータ]<CR>

#### 選択失敗

書込み進行中などの場合

    #NG<CR>

指定したページ番号にデータがない場合

    #ERR<CR>

## 関連項目

I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページの選択は、本体正面の`DATA`または`FUNC`+`DATA`でも行うことができます。 こちらのファイル選択の項をご覧ください。

2025-06-09