コンテンツにスキップ

# ホストによるセットアップ

I.S.P-320にホストプログラムから設定を行う手順と、設定可能な項目のリストを示します。

## 1. 概要

ホストから、これらの設定を行うことができます。 このうち一部は、本体のキー操作によっても行うことができます。
本体のキー操作によるセットアップ

## 2. 機能の呼び出し

ホストプログラム→`Setup`→`ISP Setup Menu`

## 3. 操作方法

Read
  I.S.Pの設定を読み出します。
Write
  本画面に表示している設定を、I.S.Pに書きこみます。

## 4. 設定項目

イレースON/OFF
  書込み前にイレースするかどうか。
ベリファイON/OFF
  書込み後にベリファイするかどうか。
リセットモード
  書込み後のリセットピンの出力
ターゲット通信レート
  ターゲットデバイスとの通信速度
液晶コントラスト
  I.S.P本体液晶のコントラスト
スタンバイ時間
  スタンバイモードになるまでの時間
ブザーON/OFF
  ブザーをならすかどうか。
リモートスイッチ動作モード
  リモートスイッチ入力を全て`PROG`とみなすかどうか。

2025-07-23