コンテンツにスキップ

# スルー書込み

PCに保持したデータを、フラッシュライターに保持せずターゲットに書込む手順を説明します。

## 1. 概要

PCに保持したデータを、フラッシュライターに保持せずターゲットに書込みます。 PCに保持したデータを書き込む場合、ホストプログラムからの制御が必要です。

## 2. 手順

### 2.1. 準備

書込設定を行う
ターゲットデバイス名や、ユーザーファイルの選択を行います。

PCとI.S.Pを接続する
PCとI.S.Pの通信を確立します。

I.S.Pとターゲットデバイスを接続する
I.S.Pの14pinコネクタとターゲットデバイスを接続します。

### 2.2. 開始

ホストの`Through`ボタンを操作します。

進捗がダイアログで表示されます。中断したい場合は、`CANCEL`することができます。

書込完了すると、`Trough Write Success`ダイアログが表示されます。

### 2.3. 終了

I.S.P本体とターゲットシステムの接続を開放する前に、ターゲットシステムの電源を切ってください。

スルー書込み時の注意事項

`Through`ボタンをクリックすると、現在設定されている条件でファイルのデータをターゲットデバイスに対し書込動作を開始します。
必ずターゲットデバイスへのインタフェースを確認ください。間違っていた場合はターゲットデバイスが永久破壊になる可能性があります。

スルー書込み終了後の表示

I.S.P-320はスルー書込終了時ページ表示がTH：****の表示を行い終了します。
その後オフライン書込を行う場合は、本体の`DATA`を押すことにより、ページ選択が可能になります。

2025-07-23