コンテンツにスキップ

# V ベリファイON/OFF

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"V"（書込み後のベリファイON/OFF）コマンドについて説明します。
書込後のベリファイを有効/無効にします。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #V<ONまたはOFF><CR>

ONまたはOFF
  `0` OFF `1` ON 書込み後のベリファイON/OFFについてはこちらをご覧ください。

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### 設定成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #V<ONまたはOFF><CR>

#### 設定失敗

    #NG<CR>

## 関連項目

ホストや本体正面のキー操作でも、書込み後のベリファイON/OFFの切り替えを行うことができます。
ホストで設定
本体キーで設定

2025-06-09