コンテンツにスキップ

# ホストプログラムとI.S.P本体のアップデート

ホストプログラムのアップデート手順、およびI.S.P本体ソフトウェアのアップデート手順を説明します。

## 1. 概要

I.S.P-320のアップデートを行うために、利用したいバージョンのホストプログラム（ホスト）をインストールする必要があります。
ホストプログラムは、インストールと同様の手順で更新することができます。
この項では、I.S.P本体のアップデートについて説明します。
インストール

## 2. アップデータの起動

アップデータは、スタートメニューまたはホストプログラムから起動させることができます。

### 2.1. スタートメニューから起動する

`スタートメニュー`→`すべて`→`iForcomKYOEI`→`ISP320Tools`で起動します。

### 2.2. ホストプログラムから起動する

ホストプログラムで`Tool`→`Updater`を選択すると、アップデータを起動させることができます。

## 3. アップデート手順

### 3.1. 準備

I.S.P-320を、1台のみPCとUSBケーブルで接続し、電源を入れてください。 アップデータを起動してください。

### 3.2. USB接続

アップデータの`Check Version and Revision`ボタンを押してください。 USB接続できると、次の画面が表示されます。

`Target not found.`といったダイアログが表示され、上の画面に移行しない場合、USBドライバーがインストールされていないかもしれません。インストールをご覧ください。

### 3.3. バージョン確認（省略可能）

アップデートを開始する前に、本体の現在のバージョンと、アップデート後のバージョンを表示することができます。
`Check Version and Revision`ボタンを押してください。

アップデータがI.S.P本体のバージョンを読み出すと、次の画面が表示されます。 `Back`または`×`で閉じてください。

### 3.4. アップデート

アップデートを開始します。 `Start Update`ボタンを押してください。

図の位置に、進捗が表示されます。

進捗は、以下の順で遷移します。 `Firmware Program : xx%` ↓ `Firmware Verify : xx%` ↓ `Waiting bootloader…` ↓ `Erasing old program…` ↓ `Software Program : xx%` ↓ `Software Verify : xx%`

アップデートが完了すると次のダイアログが表示されます。

`OK`または`×`で閉じてください。 I.S.P本体は自動でリセットし、新しいバージョンが起動します。

### 3.5. アップデート結果の確認（省略可能）

I.S.P本体の現在バージョンは`Check Version and Revision`ボタンで確認することができます。

バージョンは、I.S.P本体の起動時にI.S.P本体の液晶にも表示されます。

2025-07-23