コンテンツにスキップ

# COM 転送レート設定

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"COM"（転送レート設定）コマンドについて説明します。
このコマンドは、I.S.Pとターゲットデバイス間の通信速度設定を変更します。 書込みやベリファイの動作中は無効です。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #COM<転送レート><CR>

転送レート
  `0` Fix `1` Auto `2` HiSpeed 転送レートについてはこちらをご覧ください。

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### 設定成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #COM<転送レート><CR>

#### 設定失敗

    #NG<CR>

## 関連項目

ホストや本体正面のキー操作でも、転送レートの切り替えを行うことができます。
ホストで設定
本体キーで設定

2025-07-23