コンテンツにスキップ

# R 書込み開始

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"R"（書込み開始）コマンドについて説明します。
I.S.Pに表示されている（選択されている）ページを、ターゲットデバイスに書込み開始します。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #R[オプションパラメータ]<CR>

オプションパラメータ
  オプションパラメータを参照のこと

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### 書込み開始成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #R[オプションパラメータ]<CR>

#### 書込み開始失敗

書込み進行中などの場合

    #NG<CR>

表示しているページにデータがない場合

    #ERR<CR>

### 2.3. 応答2

いずれかが返ります。

#### 書込み完了

    #END<CR>

#### 書込み失敗

    #ERR<CR>

応答2がない場合

書き込み開始に失敗している場合、応答2はありません。

## 関連項目

書込み開始は、本体正面の`PROG`長押しでも行うことができます。 こちらの開始の項をご覧ください。

2025-07-23