コンテンツにスキップ

# W ページ選択および書込み開始

RS-232Cによるリモートコマンドのうち、"W"（ページ選択および書込み開始）コマンドについて説明します。
I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページを選択し、ターゲットデバイスへの書込を開始します。

## 1. 通信の例

## 2. フォーマット

### 2.1. コマンド

    #W<ページ番号>[オプションパラメータ]<CR>

ページ番号
  2桁(dec)。`00`～`20`（I.S.P本体FROM）、`21`～`30`（SDカード）
オプションパラメータ
  オプションパラメータを参照のこと

### 2.2. 応答1

いずれかが返ります。

#### 書込み開始成功

コマンドと同じ電文が返ります。

    #R[オプションパラメータ]<CR>

#### 書込み開始失敗

書込み進行中などの場合

    #NG<CR>

選択したページにデータがない場合

    #ERR<CR>

### 2.3. 応答2

いずれかが返ります。

#### 書込み完了

    #END<CR>

#### 書込み失敗

    #ERR<CR>

応答2がない場合

書込み開始に失敗している場合、応答2はありません。

## 関連項目

I.S.Pの内蔵ページ、またはSDカードに格納されたページの選択は、本体正面の`DATA`または`FUNC`+`DATA`でも行うことができます。 こちらのファイル選択の項をご覧ください。

書込み開始は、本体正面の`PROG`長押しでも行うことができます。 こちらの開始の項をご覧ください。

2025-07-23