コンテンツにスキップ

# トラブルが起きた時

ホストプログラムに表示されるエラー（ダイアログ）について説明します。また、本体に表示されるエラー番号について説明します。

## 1. ホストプログラムに表示されるエラー

エラーメッセージ | 原因 | 対処
--- | --- | ---
`Already Program Running` | ホストプログラムを二重に起動しようとしています。 | 二重起動はさせないでください。
`CPU DATA file not found.` | ホストの設定ファイルが見つからない。 | ” I.S.P-320Host”のプログラムを再インストールしてください。
`I.S.P-300 not found.` | USBポートにI.S.P-320が接続されていない。 | PCとI.S.P-320間（USBケーブル）の接続を確認してください。
`Can not open USB.` | USBドライバーがインストールされていない。 | USBドライバーのインストールを行ってください。
`DATA file not found.` | 指定されたフォルダー内にプログラムデータが存在しない。 | プログラムが存在するフォルダーを再度、設定し直してください。
`Can not read.` | I.S.P-320内のメモリに有るプログラムデータが読み出せない。 | PCとI.S.P-320間（USBケーブル）の接続を確認してください。
`Can not write.` | I.S.P-320内のメモリにプログラムデータが書込みできない。 | I.S.P-320間（USBケーブル）の接続を確認してください。
`Checksum error, Line; △△.` | 転送中のプログラムのチェックサムが合わない。（△△はエラー行番号です。） | チェックサムの計算方法の確認をしてください。
`DATA error, Line; △△.` | 転送中のプログラムがターゲットのメモリエリアを逸脱している。 | ご使用ターゲットデバイスのメモリ範囲を逸脱していないか確認してください。
`Flash memory error.` | I.S.P-320のフラッシュメモリにデータが書込みできない。 | 販売店もしくは、当社までお問い合わせください。
`Serial memory error.` | I.S.P-320のシリアルメモリにデータが書込みできない。 | 販売店もしくは、当社までお問い合わせください。
`Communication error.` | I.S.P-320からNAK応答が有った。 スルー書込みの異常でも、こちらのメッセージが表示されます。 | I.S.P-320間（USBケーブル）の接続を確認してください。 スルー書込みの場合、本体の液晶に表示されるエラー番号を参照してください。
`Verify Error ADR;△△△△△△h FILE=△△h ROM=△△h.` | 転送元のファイルとターゲットメモリの内容は異なる。 | PCとI.S.P-320間（USBケーブル）の接続を確認してください。
`Verify Error` | 転送元のファイルとI.S.P-320側のファイルは異なる。 | Hostプログラムの設定を確認してください。
`Out of Address Area` | プログラムファイルのアドレスがターゲットのROMアドレス範囲を超えている。 | ファイルの分割を参照し、プログラムファイルの分割を検討してください。
`Versions of the I.S.P and Host-program do not match.` | I.S.P本体とホストプログラムのバージョンが不一致。 | I.S.P本体とホストプログラムのいずれか、または両方のバージョンを変更し、バージョンを一致させてください。

### 1.1. 関連項目

USBドライバーのインストール
チェックサム divider（ファイル分割）
I.S.Pのアップデート（バージョン変更）

## 2. 本体に表示されるエラー

エラー番号は、エラーが起きた時、本体液晶の最下段左部に`E***`のフォーマットで表示されます。 `***`は3桁の数字です。

### 2.1. 000番台 Boot関連

主にブート時のエラー

E001
  ターゲット電源電圧の検知ができませんでした。
  ターゲット電源を再度ご確認ください。
E002
  使用できないインタフェースを選択しています。
  インタフェースの設定を再度ご確認ください。
E003
  インタフェースの電圧レベルが違っています。
  インタフェースの設定を再度ご確認ください。
E005
  ターゲット電源電圧がOFFになっていません。
  ユーザ側からのターゲット電源を切っていることをご確認ください。
E006
  I.S.P本体が非対応のデバイスを選択しています。
  本体のソフトウェアに対応するバージョンのホストプログラムで、データを転送してください。
E010

  ブートエラー。
  ターゲットデバイスとの初期通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - リセット信号線の立上がりをご確認ください。
  - 容量の大きなコンデンサ等をリセット信号線に接続されている場合、リセット開放時の信号がゆっくりとした波形となり、ターゲットデバイスを正しく制御できなくなる場合があります。
  - ホストプログラムで設定しているシステムクロック値が正しい値かご確認ください。
  - ターゲットデバイスに対応したデバイス名をホストプログラムで選択しているか、再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E011

  ブートエラー。
  ターゲットデバイスとの初期通信で応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - リセット信号線の立上がりをご確認ください。
  - 容量の大きなコンデンサ等をリセット信号線に接続されている場合、リセット開放時の信号がゆっくりとした波形となり、ターゲットデバイスを正しく制御できなくなる場合があります。
  - ホストプログラムで設定しているシステムクロック値が正しい値かご確認ください。
  - ターゲットデバイスに対応したデバイス名をホストプログラムで選択しているか、再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E012

  ブートエラー。
  ターゲットデバイスとの初期通信で異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - リセット信号線の立上がりをご確認ください。
  - 容量の大きなコンデンサ等をリセット信号線に接続されている場合、リセット開放時の信号がゆっくりとした波形となり、ターゲットデバイスを正しく制御できなくなる場合があります。
  - ホストプログラムで設定しているシステムクロック値が正しい値かご確認ください。
  - ターゲットデバイスに対応したデバイス名をホストプログラムで選択しているか、再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E013

  ブートエラー。
  モードエントリに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - リセット信号線の立上がりをご確認ください。
  - 容量の大きなコンデンサ等をリセット信号線に接続されている場合、リセット開放時の信号がゆっくりとした波形となり、ターゲットデバイスを正しく制御できなくなる場合があります。
  - ホストプログラムで設定しているシステムクロック値が正しい値かご確認ください。
  - ターゲットデバイスに対応したデバイス名をホストプログラムで選択しているか、再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E014

  ブートエラー。
  初期設定1に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - リセット信号線の立上がりをご確認ください。
  - 容量の大きなコンデンサ等をリセット信号線に接続されている場合、リセット開放時の信号がゆっくりとした波形となり、ターゲットデバイスを正しく制御できなくなる場合があります。
  - ホストプログラムで設定しているシステムクロック値が正しい値かご確認ください。
  - ターゲットデバイスに対応したデバイス名をホストプログラムで選択しているか、再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E015
  ブートエラー。
  フラッシュライターの接続が禁止されています。
  （RA（Cortex-M33非搭載品））RAファミリ（Cortex-M33非搭載品）をご参照ください。
E020

  バージョンチェックエラー/ジェネリックコードエラー。
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E021

  バージョンチェックエラー/ジェネリックコードエラー。
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E022

  バージョンチェックエラー/ジェネリックコードエラー。
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E023

  バージョンチェックエラー/ジェネリックコードエラー。

  - お問い合わせください。
E030

  ステータスクリアエラー/シグネチャ取得エラー。
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E031

  ステータスクリアエラー/シグネチャ取得エラー。
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E032

  ステータスクリアエラー/シグネチャ取得エラー。
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E033

  ステータスクリアエラー/シグネチャ取得エラー。

  - お問い合わせください。
E040

  デバイス選択エラー/エリア情報取得エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E041

  デバイス選択エラー/エリア情報取得エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E042

  デバイス選択エラー/エリア情報取得エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E043

  デバイス選択エラー/エリア情報取得エラー
  デバイスコードが異常です。

  - ターゲットデバイスの選択が間違っています。ターゲットデバイスとホストプログラムで選択しているデバイス名を再度ご確認ください。
E044

  デバイス選択エラー/エリア情報取得エラー

  - お問い合わせください。
E050

  IDチェックエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ID設定値を再度ご確認ください。ID設定値が違っていた場合は、ホストプログラムから本体へデータを再転送してください。
E051

  IDチェックエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ID設定値を再度ご確認ください。ID設定値が違っていた場合は、ホストプログラムから本体へデータを 再転送してください。
E052

  IDチェックエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ID設定値を再度ご確認ください。ID設定値が違っていた場合は、ホストプログラムから本体へデータを 再転送してください。
E053

  IDチェックエラー
  ID値が不一致となっています。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ID設定値を再度ご確認ください。ID設定値が違っていた場合は、ホストプログラムから本体へデータを再転送してください。
E054

  IDチェックエラー

  - お問い合わせください。
E055
  IDチェックエラー
  IDは無効です。
  RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E056

  IDチェックエラー
  IDの書き換えに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E057

  IDチェックエラー
  IDのリロードに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。

IDチェックエラー

ターゲットデバイスにより、名称が異なる場合があります（例：プロテクトコード、セキュリティIDなど）。適宜読み替えてください。

E060

  クロックモード選択エラー/DLM遷移エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E061

  クロックモード選択エラー/DLM遷移エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E062

  クロックモード選択エラー/DLM遷移エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E063

  クロックモード選択エラー/DLM遷移エラー
  クロックモード選択が異常です。

  - ターゲットデバイスの選択が間違っています。ターゲットデバイスとホストプログラムで選択しているデバイス名を再度ご確認ください。
E064

  クロックモード選択エラー/DLM遷移エラー

  - お問い合わせください。

### 2.2. 100番台 Boot関連

主にブート時のエラー

E100

  モジュール転送準備エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E101

  モジュール転送準備エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E102

  モジュール転送準備エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E103
  モジュール転送準備エラー
  モジュール群先頭アドレスの取得に失敗しました。 * 本体プログラムが正常でない可能性があります。本体バージョンがホストプログラムに合っているか確認してください。合っていない場合、アップデートツール（参照：9．4　ホストプログラムツール）を使用してバージョンを合わせてください。
E104
  モジュール転送準備エラー
  該当モジュールが見つかりません。
E105

  モジュール転送準備エラー
  該当モジュール情報の取得に失敗しました。

  - 本体プログラムが正常でない可能性があります。本体バージョンがホストプログラムに合っているか確認してください。合っていない場合、アップデートツール（参照：9．4　ホストプログラムツール）を使用してバージョンを合わせてください。
E106
  モジュール転送準備エラー
  該当モジュールのアドレスが不正です。
E107

  サポート終了デバイス
  I.S.P本体が非対応のデバイスを選択しています。

  - 本体ソフトウェアを、ターゲットデバイスに対応しているバージョンにしてください。
  - ターゲットデバイスに対応しているバージョンは、最新の接続表のターゲットデバイスのページをご確認ください。
  - 本体ソフトウェアのバージョンアップやバージョンダウンの方法は、最新のアップデートファイルに同梱されているアップデート手順書をご参照ください。
  - 最新の接続表およびアップデートファイルは、当社のWebサイトで公開しております。
E110

  モジュール転送エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E111

  モジュール転送エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E112

  モジュール転送エラー
  ターゲットデバイスへ書込みモジュールの転送に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E120

  モジュール動作移行エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E121

  モジュール動作移行エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E122

  モジュール動作移行エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E130

  モジュール転送起動エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E131

  モジュール転送起動エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E132

  モジュール転送起動エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E140

  設定エラー/DLM設定エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E141

  設定エラー/DLM設定エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E142

  設定エラー/DLM設定エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになることがあります。
E143

  設定エラー/DLM設定エラー
  ROMサイズが間違っています。

  - データのサイズがROMエリアを越えています。ユーザーデータを再度ご確認ください。
E144

  設定エラー/DLM設定エラー
  ターゲットデバイスとホストプログラムの設定が違っています。

  - ターゲットデバイスとホストプログラムの設定に違いが有ります。設定を合わせてください。
E145

  設定エラー/DLM設定エラー
  ROMサイズが間違っています。

  - ターゲットデバイスに書込み領域が設定されていません。ターゲットデバイスの領域設定を有効にしてください。
E146

  設定エラー/DLM設定エラー
  連続書込み設定が不一致です。

  - 連続書込みでの各ページのConfig設定が一致していません。全てのページのConfig設定を同じ設定にしてください。
E147

  設定エラー/DLM設定エラー

  - お問い合わせください。
E150

  ボーレート変更エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E151

  ボーレート変更エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E152

  ボーレート変更エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E153

  ボーレート変更エラー
  通信速度の変更ができませんでした。

  - クロック設定に誤りがある場合があります。 逓倍器を内蔵しているデバイスの場合は、ホストプログラムのクロック設定を接続クロック×デバイスレジスタ初期値の値に設定してください。
E154

  ボーレート変更エラー
  通信速度の変更に失敗しました。

  - クロック設定に誤りがある場合があります。 逓倍器を内蔵しているデバイスの場合は、ホストプログラムのクロック設定を接続クロック×デバイスレジスタ初期値の値に設定してください。
E160

  ボーレート切替えエラー
  通信速度変更後のターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E161

  ボーレート切替えエラー
  通信速度変更後のターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E162

  ボーレート切替えエラー
  通信速度変更後のターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。 また、通信速度を固定[F]、自動[A]に設定した場合に書込みできる場合は、通信線に信号遅延している原因がある事も考えられます。
E163

  ボーレート切替えエラー

  - お問い合わせください。
E170

  ロックビット解除エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E171

  ロックビット解除エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E172

  ロックビット解除エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E180

  マット切替エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E181

  マット切替エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E182

  マット切替エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ユーザーブート非搭載デバイスでユーザーブートマットへの書込みを指定した場合エラーになります。
E190

  DLMエラー
  DLMがSSDに移行できない状態です。

  - DLMがSSDに移行できないため、書込やベリファイを行うことができません。対処方法はありません。

### 2.3. 300番台 Erase関連

主にイレース中のエラー

E300

  消去エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E301

  消去エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E302

  消去エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E303
  消去エラー
  ターゲットデバイスのフラッシュメモリの消去ができませんでした。 * デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
E304
  消去エラー FM3シリーズマイコンのCRトリミングレジスタの値が消失、または異常になりました。 * ターゲットデバイスのフラッシュメモリ消去中の電源OFF、中断操作は行わないでください。
E305

  消去エラー
  アドレス設定が異常です。またはブートクラスタ0が消去禁止になっています。

  - ターゲットデバイスと、ホストで指定したデバイスが合っているかご確認ください。
E306
  消去エラー ブートクラスタ0が消去禁止になっています。
E307

  消去エラー
  プロテクト異常です。

  - フラッシュ・アクセス・ウィンドウなどのプロテクトが有効となっています。プロテクトを解除してください。 RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E310

  ブランクチェックエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - I.S.P-320はターゲットデバイスのROM領域全体のブランクチェックを行います。ROM容量の異なる型名を指定するとブランクチェックエラーが起こる場合がありますので、ホストプログラムの画面で正しい型名を選択してください。
E311

  ブランクチェックエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - I.S.P-320はターゲットデバイスのROM領域全体のブランクチェックを行います。ROM容量の異なる型名を指定するとブランクチェックエラーが起こる場合がありますので、ホストプログラムの画面で正しい型名を選択してください。
E312

  ブランクチェックエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - I.S.P-320はターゲットデバイスのROM領域全体のブランクチェックを行います。ROM容量の異なる型名を指定するとブランクチェックエラーが起こる場合がありますので、ホストプログラムの画面で正しい型名を選択してください。
E320

  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E321

  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E322

  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E323

  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  セキュリティリリースに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E324

  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  ブロック消去が禁止されています。

  - 消去が要求されていますが、ブロック消去禁止になっているため、イレースやプログラムはできません。回避する方法はありません。
E325
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  書込が禁止されています。

E326
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  書込が禁止されています。

E327
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  リード禁止設定が保護されています。

E328
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  リード禁止設定が保護されています。

E330
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  Extra Option設定が保護されています。

E331
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  フラッシュ・シールド・ウィンドウ書換禁止が有効になっています。

E332
  セキュリティリリースエラー/初期化エラー
  フラッシュ・シールド・ウィンドウ書換禁止が有効になっています。

### 2.4. 400番台 Prog関連

主に書込み中のエラー

E400

  書込みエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E401

  書込みエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E402

  書込みエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E403

  書込みエラー
  ターゲットデバイスのフラッシュメモリへの書込みができませんでした。

  - デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
  - ホストプログラムでターゲットデバイスと違うデバイス名を選択している場合、エラーになる事があります。
E404

  書込みエラー
  アドレス設定が異常です。

  - ターゲットデバイスと、ホストで指定したデバイスが合っているかご確認ください。
E405

  書込みエラー

  - お問い合わせください。
E410

  書込み開始エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E411

  書込み開始エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E412

  書込み開始エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E413

  書込み開始エラー

  - お問い合わせください。
E420

  書込み終了エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E421

  書込み終了エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E422

  書込み終了エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E423
  書込み終了エラー

- お問い合わせください。

### 2.5. 500番台 Verf関連

主にベリファイ中のエラー

E500

  ベリファイエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。 ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E501

  ベリファイエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。 ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E502

  ベリファイエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。 ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E503

  ベリファイエラー
  ターゲットデバイスに書込まれた内容とI.S.Pデータの内容が不一致です。

  - デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E504

  ベリファイエラー
  アドレス設定が異常です。

  - ターゲットデバイスと、ホストで指定したデバイスが合っているかご確認ください。
E505

  ベリファイエラー

  - お問い合わせください。
E510

  ベリファイ開始エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E511

  ベリファイ開始エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E512

  ベリファイ開始エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E513

  ベリファイ開始エラー

  - お問い合わせください。
E520

  ベリファイ終了エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E521

  ベリファイ終了エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E522

  ベリファイ終了エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E523

  ベリファイ終了エラー

  - お問い合わせください。

### 2.6. 600番台 Option関連

セキュリティやオプション関係のエラー

E600

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E601

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E602

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E603

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスに書込まれた内容とI.S.Pデータの内容が不一致です。

  - デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E604

  セキュリティ設定エラー
  セキュリティ設定がターゲットデバイスに既に設定済みです。

  - セキュリティの書込みを行わない設定に変更してください。
E605

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスとのデータ通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E606

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスからのデータ応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E607

  セキュリティ設定エラー
  ターゲットデバイスから異常なデータ応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E610

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスとのコマンド通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E611

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスからのコマンド応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E612

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスから異常なコマンド応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E615

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスとのデータ通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E616

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスからのデータ応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E617

  セキュリティID設定エラー
  ターゲットデバイスから異常なデータ応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E620

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  ターゲットデバイスとのコマンド通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E621

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  ターゲットデバイスからのコマンド応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
    E622
      オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
      ターゲットデバイスから異常なコマンド応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。

E623

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー

  - お問い合わせください。
E625

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  ターゲットデバイスとのデータ通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E626

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  ターゲットデバイスからのデータ応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E627

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  ターゲットデバイスから異常なデータ応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E628

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー
  書込みに失敗しました。

  - オプション設定領域はプロテクトされています。
  - RA（Cortex-M33コア非搭載品）特有の事項ご参照ください。
E629

  オプションバイト設定エラー/Boundary設定エラー

  - お問い合わせください。
E631

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスからの読み出しに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E632

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスはLOCK/ICELOCK済みです。

  - ターゲットデバイスに書込みを行うには、ターゲットデバイスを全消去する必要があります。全消去するには、ホストでWholeChipEraseを有効にし、書込みます。
  - ターゲットデバイスはプロテクトが掛かっているため、ベリファイのみを行うことはできません。
E633

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスはALOCK済みです。

  - ターゲットデバイスに書込みを行うには、ターゲットデバイスを全消去する必要があります。全消去するには、ホストでWholeChipEraseを有効にし、書込みます。
  - ターゲットデバイスはプロテクトが掛かっているため、ベリファイのみを行うことはできません。
E634

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスはSBLOCK済みです。

  - ターゲットデバイスに書込みを行うには、ターゲットデバイスを全消去する必要があります。全消去するには、ホストでWholeChipEraseを有効にし、書込みます。
  - ターゲットデバイスはプロテクトが掛かっているため、ベリファイのみを行うことはできません。
E637

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスへの書込みに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E639

  Config設定エラー
  ターゲットデバイスに書込まれた内容とI.S.Pデータの内容が不一致です。

  - デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E641

  XOM設定エラー
  ターゲットデバイスからの読み出しに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E642

  XOM設定エラー
  ターゲットデバイスはXOMが有効になっています。

  - ターゲットデバイスに書込みを行うには、ターゲットデバイスを全消去する必要があります。全消去するには、ホストでWholeChipEraseを有効にし、書込みます。
  - ターゲットデバイスはプロテクトが掛かっているため、ベリファイのみを行うことはできません。
E647

  XOM設定エラー
  ターゲットデバイスへの書込みに失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E649

  XOM設定エラー
  ターゲットデバイスに書込まれた内容とI.S.Pデータの内容が不一致です。

  - デバイス内蔵のフラッシュメモリの劣化、または不良の場合エラーになります。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E650

  キー挿入エラー
  ターゲットデバイスとのコマンド通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E651

  キー挿入エラー
  ターゲットデバイスからのコマンド応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E652

  キー挿入エラー
  ターゲットデバイスから異常なコマンド応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E653

  キー挿入エラー

  - お問い合わせください。
E660

  パラメータ設定エラー
  ターゲットデバイスとのコマンド通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E661

  パラメータ設定エラー
  ターゲットデバイスからのコマンド応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E662

  パラメータ設定エラー
  ターゲットデバイスから異常なコマンド応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E663

  パラメータ設定エラー

  - お問い合わせください。

### 2.7. 700番台 Option読出し関連

セキュリティやオプションの読み出しに関するエラー

E700

  セキュリティ設定読出しエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E701

  セキュリティ設定読出しエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E702

  セキュリティ設定読出しエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E703

  セキュリティ設定読出しエラー
  イレース禁止されています。

  - 書込み開始できないのでエラーとなります。
E704

  セキュリティ設定読出しエラー
  ブートブロッククラスタ書換禁止されています。

  - ブートブロッククラスタ書換禁止の設定をされたターゲットでは、ROM領域の書込みでは書込み開始せずエラーとなります。
  - ブートブロッククラスタ書換禁止の設定をされたターゲットでは、DF領域の書込みはできますが、ホストでセキュリティを指定した場合、セキュリティ 設定できずエラーとなります
E710

  セキュリティID読出しエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E711

  セキュリティID読出しエラー
  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E712

  セキュリティID読出しエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E720

  オプションバイト読出しエラー
  ターゲットデバイスとの通信で送信に失敗しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E721

  ターゲットデバイスからの応答が受信できませんでした。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
E722

  オプションバイト読出しエラー
  ターゲットデバイスから異常な応答を受信しました。

  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。
  - ターゲットデバイスとの制御信号線が正しく接続されているか、また接続ケーブルに断線、接触不良等が無いかを再度ご確認ください。
  - ターゲットデバイスとI.S.P-320間の通信ラインを再度ご確認ください。ノイズ等で正常に受信できない場合、エラーになる事があります。

### 2.8. 900番台 内部エラー

I.S.P本体内部でのエラー

E900

  内蔵フラッシュメモリエラー
  本体内蔵メモリの読出しに失敗しました。

  - `PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E901

  内蔵フラッシュメモリエラー
  本体内蔵メモリの読出しに失敗しました。

  - `PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E902

  内蔵フラッシュメモリエラー
  ファイルシステムのアクセスに失敗しました。

  - ファイルシステムが異常になっています。ホストプログラムの`All Erace`ボタンを押してファイルシステムをフォーマットしてください。
E903

  内蔵フラッシュメモリエラー
  ファイルシステムのアクセスに失敗しました。

  - ファイルシステムが異常になっています。ホストプログラムの`All Erace`ボタンを押してファイルシステムをフォーマットしてください。
E904

  内蔵フラッシュメモリエラー
  チェックサムエラーが発生しました。

  - `PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E905

  内蔵フラッシュメモリエラー
  チェックサムエラーが発生しました。

  - `PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E910

  SDカードメモリエラー
  SDカード内のファイルの読出しに失敗しました。

  - ライトプロテクトスイッチが入っていないか再度ご確認ください。
  - SDカードメモリの不良が考えられます。PCでSDカードをフォーマットしてから再度挿入してください。フォーマットしたSDカード、または別のSDカードをを挿入しても、異常が発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E911

  SDカードメモリエラー
  SDカードへのファイルの書込みに失敗しました。

  - ライトプロテクトスイッチが入っていないか再度ご確認ください。
  - SDカードメモリの不良が考えられます。PCでSDカードをフォーマットしてから再度挿入して下さい。フォーマットしたSDカード、または別のSDカードをを挿入しても、異常が発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付け下さい。
E912

  SDカードメモリエラー
  ファイルシステムのアクセスに失敗しました。

  - ライトプロテクトスイッチが入っていないか再度ご確認下さい。
  - SDカードメモリの不良が考えられます。PCでSDカードをフォーマットしてから再度挿入してください。フォーマットしたSDカード、または別のSDカードをを挿入しても、異常が発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E913

  SDカードメモリエラー
  ファイルシステムのアクセスに失敗しました。

  - ライトプロテクトスイッチが入っていないか再度ご確認ください。
  - SDカードメモリの不良が考えられます。PCでSDカードをフォーマットしてから再度挿入してください。フォーマットしたSDカード、または別のSDカードをを挿入しても、異常が発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E914

  SDカードメモリエラー
  メモリが一杯です。

  - 不要なファイルを削除してください。
E920

  EEPROMエラー
  本体内蔵メモリの読出しに失敗しました。

  - 本体をバージョンアップした場合に起動時に表示される場合があります。表示後メモリを初期化して正常状態に戻ります。
  - ホストプログラムからのデータ転送時、書込み時、設定変更時に発生する場合は`PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E921

  EEPROMエラー
  本体内蔵メモリの書込みに失敗しました。

  - 本体をバージョンアップした場合に起動時に表示される場合があります。表示後メモリを初期化して正常状態に戻ります。
  - ホストプログラムからのデータ転送時、書込み時、設定変更時に発生する場合は`PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E925

  EEPROMエラー
  本体内蔵メモリのデータが異常になっています。

  - 本体をバージョンアップした場合に起動時に表示される場合があります。表示後メモリを初期化して正常状態に戻ります。
  - ホストプログラムからのデータ転送時、書込み時、設定変更時に発生する場合は`PROG`と`FUNC`を押しながら電源を投入してメモリテストを実行してください。メモリテストを実行してもエラーが発生する場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E931

  システムエラー
  本体ファームウエアの書込みに失敗しました。

  - 本体バージョンアップに失敗した場合に表示される場合があります。再度バージョンアップを行っても表示される場合は本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E940

  システムエラー
  内蔵時計の制御に失敗しました。

  - 本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E941

  システムエラー
  内蔵時計の制御に失敗しました。

  - 本体の故障が考えられます。販売店、もしくは当社へご連絡の上、修理をお申し付けください。
E999

  例外エラー
  規定外のエラーが発生しています。

  - 規定外のエラーが発生しています。当社Webサイトに最新版のアップデートプログラムがあります。本体を最新版にバージョンアップしてご使用下さい。

2025-07-23