コンテンツにスキップ

# オフライン書込み

I.S.P本体またはSDカードにあらかじめ保持したデータを、ターゲットに書込む手順を説明します。

## 1. 概要

I.S.P本体またはSDカードにあらかじめ保持したデータを、ターゲットに書込みます。
書込み開始の操作は以下から入力することができます。

- I.S.P本体のキー操作
- RS-232Cによるリモートコマンド
- リモート制御用コネクタへの接点入力によるリモートキー操作

## 2. 手順

### 2.1. ファイルの準備

書込設定を行う
ターゲットデバイス名や、書込み対象ファイルの選択を行います。

データをPCからI.S.Pに転送する
または
データをSDカードに保持する

### 2.2. ファイル選択

I.S.P本体の`DATA`または`FUNC`+`DATA`でページを送り、対象ページを表示します｡

### 2.3. ターゲットデバイス側の準備

I.S.Pとターゲットデバイスを接続
I.S.Pの14pinコネクタとターゲットデバイスを接続します。

### 2.4. 開始

I.S.P本体のPROG長押しで書込み開始する
または
リモートコマンド"R"や"W"で書込み開始する
または
リモートスイッチで書込み開始する

### 2.5. 進捗

書込みが開始されると一般的に`BOOT`→`ERAS`→`PROG`→`VERF`の順に表示が進みます。

- 書込み進捗を`**%`で表示します｡
- 画面右下に`V`（書込後のverify有効）が表示されている場合、`PROG`（書込み）後に続けて`VERF`（ベリファイ）を行います｡

中断したいとき

書込みを中止したい場合は、書込み時本体正面の`PROG`（キー）を約1秒間押すことにより中止します｡
中止した場合、ターゲットデバイスのデータ内容は不定です。

### 2.6. 終了

ターゲットシステムの電源をOFFします｡
接続ケーブルをターゲットシステムから開放します｡

2025-07-23