コンテンツにスキップ

# I.S.P本体にデータを転送/削除する

I.S.P本体にデータを格納/本体に保持するデータを削除する手順を説明します。
この操作はホストプログラムで行います。

## 1. 転送手順

### 1.1. 準備

PCとI.S.Pの通信を確立します。
PCとI.S.Pの通信を確立する

書込み設定を行います。
書込み設定を行う

データリストでデータを格納したいページ番号を選択します。 図の例ではページ2を選択しています。

データリストの記載事項

データリストには、以下が表示されます。 | 表示 | 意味 | | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | | `No.` | ページ番号 | | `CPU Name` | ターゲットデバイスのI.S.Pでの表示名 | | `Clock(MHz)` | ホストで設定したクロック周波数 | | `Filename` | [ユーザーファイル].(./../01_introduction/terms/user_file_j.md)のファイル名（I.S.Pでの表示名） | | `Size` | I.S.P内での使用メモリサイズkB単位 | | `I/F` | ターゲットインタフェース |

ユーザーファイルのファイル名

拡張子前の`.`は省略されます。16文字までで切り詰められます。

ページの上書き

既にデータがあるページを選択すると、転送時はそのページに上書きされます。

### 1.2. 転送する

`Send Data`ボタンでデータをI.S.P本体に転送します。

進捗がダイアログで表示されます。中断したい場合は、`CANCEL`することができます。

転送完了すると、`COMPLETE`ダイアログが表示されます。

COMPLETE以外のダイアログが表示される場合

異常を示すダイアログが表示された場合については、トラブルが起きた時をご参照ください。

### 1.3. 転送結果を確認

転送完了すると、I.S.Pに転送済のファイル名などが読み込まれ、リスト表示が更新されます。 また`DEV Search`ボタンまたは`Read I.S.P`ボタンで再読み込みを行うことができます。

I.S.P本体では、新しく転送されたファイル名などを表示します。

## 2. 削除手順

### 2.1. 1ファイル削除する

データリストで消去したいI.S.Pデータを選択します。
図の例ではページ2のデータを選択しています。

`Erase`ボタンでI.S.Pが保持するファイル削除を行います。

ファイル削除対象

I.S.P本体メモリに保持するファイル（1～20ページ）を削除することができます。 SDカードに保持するファイルは、PCなどから直接SDカードのI.S.Pデータファイルを削除してください。

### 2.2. 全ファイル削除する

`All Erase`ボタンでI.S.Pが保持する全ファイルの削除を行います。

ファイル削除対象

I.S.P本体メモリに保持するファイル（1～20ページ）を削除することができます。 SDカードに保持するファイルは、PCなどから直接SDカードのI.S.Pデータファイルを削除してください。

2025-07-23