コンテンツにスキップ

# 主なユースケース

主なユースケースでご覧いただきたいページを紹介します。
最も基本的な使い方は、クイックスタートガイドをご覧ください。

## 1. 初めてI.S.Pを使用する

用語
I.S.P-320の用語を調べます。

インストール
PCにホストプログラム1をインストールします。

## 2. I.S.Pにデータを保持させる

対応品種確認
使用するデバイスに対応しているか確認します。

ターゲットデバイスを選択する
書込むデバイスを選択します。

領域について確認
書込む領域の先頭アドレスとサイズを確認します。

ユーザーデータをI.S.Pに転送する
PCからI.S.Pの内蔵メモリにデータを送ります。

SDカード用のファイルを生成する
PCでSDカードに保持するデータを生成します。

## 3. 機器を接続する

機器の接続
PC、I.S.P、ターゲットデバイス2、SDカードの接続を行います。

## 4. フラッシュの書込みを行う

PCから書き込む
PCに保持したデータを、I.S.Pを経由して（I.S.Pに保持せず）ターゲットに書込みます。

本体の内蔵メモリから書き込む
本体の内蔵メモリに保持したデータをターゲットに書込みます。

SDカードから書き込む
SDカードにデータを保持し、本体のSDスロットに挿してターゲットに書きこみます。

PC(USB)で書込み開始する
PCからUSBコマンドで書込み開始します。

本体キーで書込み開始する
本体正面の`PROG`で書込みを開始します。

リモートコマンドで書込み開始する
RS-232C通信コマンドで書込みを開始します。

リモートキーで書込み開始する
リモート制御用コネクタからキー操作相当の入力を行い、書込みを開始します。

## 5. 様々な設定を行う

非使用領域を0xFFまたは0x00にする
以下の設定はホストや本体キーの操作で設定することができます。

ホストから設定する
ホストプログラムから、USBを介してI.S.Pの設定を行います。

本体キーで設定する
I.S.P本体のキー操作でI.S.Pの設定を行います。

リモートコマンドで設定する
RS-232C通信コマンドによりI.S.Pの設定を行います。

以下の設定はホストや本体キーの操作で設定することができます。

設定内容 | ホスト | 本体キー | リモートコマンド
--- | --- | --- | ---
リセットモードをON/OFFする | ○ | ○ | ×
書込後のベリファイをON/OFFする | ○ | ○ | ○
書込前のイレースをON/OFFする | ○ | ○ | ×
ターゲットとの通信速度を変更する | ○ | ○ | ○
I.S.P本体の液晶コントラストを調整する | ○ | ○ | ×
スタンバイ時間を設定する | ○ | × | ×
ブザーをON/OFFする | ○ | × | ×
リモートキー入力をPROGのみにする | ○ | × | ×

## 6. その他の機能

PC上のユーザーファイルのチェックサム算出
PC上のユーザーファイル3のチェックサム値を算出します。

本体上のユーザーデータのチェックサム算出
I.S.P本体上のユーザーデータのチェックサム値を算出します。

ファイルを分割する
ユーザーファイルをI.S.Pが扱えるサイズに分割する

アップデート
新しいバージョンのホストプログラムをインストールしたり、本体ソフトをアップデートします。

メモリテスト
I.S.P本体のメモリ動作をチェックします。

LCDテスト
I.S.P本体の液晶画面動作をチェックします。

## 7. トラブルが起きた時

トラブルが起きた時
表示されるエラーと対処について

1. I.S.P-320の専用Windowsアプリケーション ホストプログラム ↩

2. 書込みやベリファイの対象となるデバイス ターゲットデバイス ↩

3. ユーザーが書込みたいファイル ユーザーファイル ↩

2025-07-23