コンテンツにスキップ

# ベリファイのみ行う

書込み済みターゲットデバイスに対してのベリファイを行う手順を説明します。

## 1. 手順

ベリファイを行うページを選択して`FUNC`と`PROG`を同時に1秒間以上押し続けるとベリファイを行います。

代表的な進捗表示を示しています。`BOOT`→`VERF`進捗が表示され、ページ表示画面に戻ります。 本体内蔵メモリとターゲットデバイスのフラッシュメモリの内容が一致した場合、画面下部に`VERIFY OK`を表示します。

対応品種

一部の品種に対応しています。対応品種はI.S.P-300シリーズ接続表「機能対応表」項をご参照ください。
接続表

## 2. ベリファイ範囲

ベリファイは、I.S.P本体に保持するユーザーデータが存在する部分を含む切りのいい範囲について行われます。
プログラム・ベリファイ範囲

ベリファイ範囲についての注意

ベリファイモードによるベリファイの際、I.S.P本体に保持するユーザーデータが存在しない箇所に、既にデータが書き込まれていたとしても、その違いを検出することができない場合があります。

2025-07-23