' リモートコマンド V プログラム後のベリファイON/OFF 例

@startuml

' participant 外部システム as Ext
' participant I.S.P as Isp

' Ext -> Isp : ""#V1<CR>""\nプログラム後のベリファイを有効にする

' alt 正常
'     Isp -> Isp : プログラム後のベリファイ設定を切り替え、保存する
'     Ext <- Isp : ""#V1<CR>""
' else 設定失敗
'     Ext <- Isp : ""#NG<CR>""
' end


participant "External Systems" as Ext
participant "I.S.P" as Isp

Ext -> Isp : ""#V1<CR>""\nEnable verifying after programming

alt success
    Isp -> Isp : Enable verifying after programming and save setting
    Ext <- Isp : ""#V1<CR>""
else fail
    Ext <- Isp : ""#NG<CR>""
end
@enduml