コンテンツにスキップ

# 連続書込

コードフラッシュとデータフラッシュなど、二種類以上の領域を持つターゲットデバイスに対して、一度の書込み操作で書込む方法について説明します。

制限事項

スルー書込みでの連続書込はできません。 SDカード上に設置されているI.S.Pデータからも、連続書込はできません。

連続書込の順番

連続書込の順番は品種により決まっています。 例として、コードフラッシュ→ユーザブート領域→データフラッシュなど。 品種ごとの記載事項をご参照ください。
例：RA（Cortex-M33コア搭載品）特有の事項

連続書込できる例

連続書込順1→2→3のとき、1→3や2→3の連続書込は可能です。 2→1や3→2など、逆向きには不可です。

## 1. RA6M4の例

ターゲットデバイス：`R7FA6M4xF`

### 1.1. ページnを設定する

ページn（1など）に、以下の設定でコードフラッシュのデータを保持します。

項目 | 設定
--- | ---
CPU | `R7FA6M4xF`

### 1.2. ページn+1を設定する

ページn+1に、以下の設定でデータフラッシュのデータを保持します。

項目 | 設定
--- | ---
CPU | `R7FA6M4xF #A`
Clock | ページnと同じ（この品種は固定なので選択不要）
Interface | ページnと同じ
Config | ページnと同じ

### 1.3. 連続書込みを開始する

ページnを、本体のキーまたはリモートコマンドで書込み開始します。
ページnが書込み正常終了した場合、ページn+1が続けて書きこまれます。

2026-01-07