コンテンツにスキップ

# ホストプログラムのインストール

I.S.P-320ホストプログラムの入手、インストール、USBドライバのインストール、およびアンインストールについて説明します。

## 1. インストーラの入手

I.S.P-320のホストは、当社のWebサイトから取得することができます。

### 1.1. Webサイトからダウンロードする

最新版のインストーラは、当社のWebサイトからダウンロードすることができます。 以下のURLにアクセスいただき、アンケートを送信すると、ダウンロードページに移動します。
https://k-kyoei.jp/download_agree.html

リンクからファイル一式（ダウンロードファイル）をダウンロードしてください。リンクの例を示します。

ダウンロードファイルは`ISP320DownloadXXXy.zip`といったファイル名です。 例として、バージョン1.00であれば、`ISP320Download100.zip`というファイル名になります。

## 1. インストール

I.S.P-320のホストをインストールする際、以下のファイルが必要です。

これらのファイルは、ダウンロードファイルを展開したフォルダーの直下に格納されています。
セットアッププログラム`setup.exe`を起動し、指示に従ってホストをインストールしてください。

## 2. USBドライバーのインストール

（USBドライバーが未インストールの場合、行ってください）

### 2.1. インストール状態の確認

USBドライバーが既にインストールされている場合、I.S.P-320をUSB接続し電源を入れると、Windowsのデバイスマネージャ上で以下のように`ユニバーサル シリアル バス デバイス`以下の`I.S.P-320 Device`として表示されます。

USBドライバーが未インストールの場合、以下のように`不明なデバイス`として表示されます。 この場合、USBドライバーのインストールが必要です。

### 2.2. ドライバーのインストール

USBドライバーは、ホストをインストールするとインストールフォルダーの`Driver`フォルダーに配置され、一般的な手順でインストール可能です。 例として、Windows 11での手順を紹介します。

Windowsのデバイスマネージャで、`不明なデバイス`を右クリックします。

`ドライバーの更新`→`コンピュータを参照してドライバーを検索`と進みます。

参照ボタンでホストのインストールフォルダー内`Driver`フォルダーを参照してください。 なお、デフォルトのインストールフォルダーは `C:\Program Files (x86)\iForcomKYOEI\ISP320HostProg`です。 `サブフォルダーーも検索する`にチェックを入れ、`次へ`で進みます。

USBドライバーが検出され、インストールされます。「2.1. インストール状態の確認」を参照し、USBドライバーがインストールされたことを確認してください。

## 3. アンインストール

`スタートメニュー`→`すべて`→`iForcomKYOEI`→`ISP320Host`を右クリック アンインストールを選択

または、プログラムの追加と削除で削除してください。

2025-07-23