コンテンツにスキップ

# ターゲットデバイスを選択する

ホストプログラムで、ターゲットデバイスを選択する方法を説明します。

## 1. 概要

書込み設定を行う際、最初にターゲットデバイスを選択してください。 ターゲットデバイスにより、選択可能な([ターゲットインタフェース]../../01_introduction/terms/target_interface_j.md)や、Config設定が異なります。 また、この画面では選択した領域の先頭アドレスとサイズを表示します。

## 2. 機能の呼び出し

ホストプログラムの`CPU Search`ボタンまたは`Tool`→`CPU Search Manager`を選択して起動します。

Search
  テキストボックスにターゲットデバイス名を部分的に入力することにより、該当するデバイス名を絞り込むことができます。
SET
  左のリストボックスからターゲットデバイスを選択し、`SET`を押すとメイン画面にそのデバイス名が設定されます。
Status
  リストボックスで選択されているターゲットデバイスの、領域のサイズと先頭アドレスが表示されます。

## 3. 手順

`CPU Search Manager`で目的のターゲットデバイスを検索します。 `SET`(決定)すると、メイン画面にセットされます。

表示されるデバイス名

ホストプログラムでは、ターゲットデバイス名はI.S.Pシリーズ対応品種表に記載された表示名で表示されます。
I.S.Pシリーズ対応品種表

2025-07-23