コンテンツにスキップ

# オプションパラメータ

リモートコマンドのオプションパラメータについて説明します。 オプションパラメータを付加したコマンドを受け取ると、I.S.Pはコマンドに対する応答の後に、オプションパラメータに対する応答を返します。

## 1. フォーマット

    /<F|S|A>

F
  選択されたページのファイル名を応答する
S
  選択されたページのチェックサムを応答する
A
  選択されたページのファイル名とチェックサムを応答する

## 2. 例1

ページ選択コマンド`#P01` + ファイル名読み出しオプション`/F`
ページ選択コマンドに対する応答`#P01/F<CR>`の後に、オプションに対する応答`#Filenamemot<CR>`が返ります。
ページ選択に失敗した場合、`#NG<CR>`や`#ERR<CR>`が返り、オプションに対する応答はありません。

## 3. 例2

ページ選択コマンド`#P01` + 全てのオプション（ファイル名読み出し + サム値算出）`/A` ページ選択コマンドに対する応答`#P01/F<CR>`の後に、オプションに対する応答`#Filenamemot<CR>`および`#SUMXXXXXXXX<CR>`が返ります。
ページ選択に失敗した場合、`#NG<CR>`や`#ERR<CR>`が返り、オプションに対する応答はありません。

## 4. 関連項目

コマンドリスト

ファイル名やサム値は、本体のページ表示画面に表示されています。 ページ表示画面

2025-06-09