コンテンツにスキップ

# 複数台制御

I.S.P-320ホストプログラムは、4台までの本体を制御することができます。

DEV Search
  PCに接続されている本体のシリアルナンバーをリストしなおします。
SNリスト
  認識されたシリアルナンバー（SN）がリストされています。
バージョン
  SNリストで選択されている本体のバージョンを表示しています。
All
  SNリストにリストされている本体全てを順に制御したい場合にチェックを入れます。

## 1. 動作説明

ホストプログラムは、認識できた本体のシリアルナンバーを表示します。 SNリストの更新は、以下のタイミングで行われます。

- ホスト起動時
- `DEV Search`ボタンを押した時

### 1.1. 1台のみ制御

Allチェックボックスにチェックが入っていない場合、 ホストは、SNリストで選択されている本体に対し、制御を行います。

### 1.2. 複数台を制御

Allチェックボックスにチェックが入っていない場合、 ホストは、`All`チェックボックスにチェックが入っている場合、SNリストにリストされている本体全てを順に制御します。

## 2. 複数台制御可能な操作

以下の機能で、複数台制御が可能です。

機能 | 複数台制御対応
--- | ---
メイン画面`Read I.S.P` | ×
メイン画面`Send Data` | ○
メイン画面`Through` | ×
メイン画面`Verify` | ○
メイン画面`Erase` | ○
メイン画面`All Erase` | ○
メイン画面`Tool`->`Time Setting` | ○
セットアップ画面`Read` | ×
セットアップ画面`Write` | ○

2025-07-23