' リモートコマンド COM 通信速度切替 例

@startuml

' participant 外部システム as Ext
' participant I.S.P as Isp

' Ext -> Isp : ""#COM2<CR>""\n通信速度をHi-speedにする

' alt 正常
'     Isp -> Isp : 通信速度設定を切り替え、保存する
'     Ext <- Isp : ""#COM2<CR>""
' else 設定失敗
'     Ext <- Isp : ""#NG<CR>""
' end

participant "External Systems" as Ext
participant "I.S.P" as Isp

Ext -> Isp : ""#COM2<CR>""\nSet communication settings to "High Speed"

alt success
    Isp -> Isp : Set communication speed and save it
    Ext <- Isp : ""#COM2<CR>""
else fail
    Ext <- Isp : ""#NG<CR>""
end

@enduml